技术规格书

一、设备名称：矿用隔爆型充电机

二、规格型号：ZBC90/290（必须具备该规格煤安证、防爆证）
三、设备技术参数

1.供电电源：三相交流380/660/1140V/50Hz，中性点不接地

2.额定输出直流电压：290V

3.额定输出直流电流：0--90A

4.装置效率：不低于88%

四、设备技术性能或要求

1.适用于5吨-12吨电机车通用:微机控制板:KC-3。
2.散热方式：空气自然冷却或水冷。

3.提供多种自动充电方式：

（1）恒流限压定时自动充电；

（2）多阶段恒流限压定时自动充电；

（3）智能控制无人值守充电，无需人工操作充电机；

4.显示与设置功能：采用液晶中文显示，可手动选择、设置、修改各充各种充电方式及其充电过程参数。

5.显示内容：
（1）工作方式；

（2）充电量、荷电量动态模拟图；
（3）充电电流、电压、限时等各种设定参数；
（4）输入、输出电压，输入、输出电流；
（5）实时充电计量、充电计时。
5.在充电之前能自动对蓄电池进行电压检测和极性判断，防止极性反接。设备具有过流、过压、过载、断路、短路、缺项、过充、故障等保护和报警功能。
6.计量：应具有充、放电连续计量、显示功能
7.优质钢隔爆外壳部件，各种电器元件均采用品牌产品，主要部件的材质和寿命要符合行业规定。防爆面要采用可靠的磷化处理，配带的所有螺栓必须为镀锌型，变压器必须采用全铜材料，严禁使用铝芯替代。
8.充电设备出厂时，厂家要提供如下技术资料：出厂合格证、煤安证、防爆合格证及说明书。

五、供货范围
矿用隔爆型充电机 1 台；提供1套完整的书面版说明书和1套电子版使用说明书；提供设备安装图纸；证件齐全（产品合格证、“MA”煤安证、防爆合格证）及相关质量文件并提供受控元件目录。

