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一、适用环境：允许在有瓦斯、煤尘的矿井中使用
二、主要参数要求如下：
1.支持数具导出、进行数据分析和绘制地质成果图；
2.显示屏：TFT10.4寸（1024*800）真彩色触摸屏，LED背光；
3.工作温度：﹣20℃～60℃；
4.工作环境：允许在有瓦斯、煤尘的矿井中使用；
5.发射峰值电压：13.5V；
6.峰值电压：13.5V；
7.瞬态发射功率：135W；
8.探测距离：≥150米；
9.一次场强度：100安匝；
10.发射频率：400Hz、100Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz、1Hz、0.5Hz、0.25H；
11.发射线圈规格：1m×1m、2m×2m；
12.发射线圈匝数：4匝。
13.叠加次数：1-99999（可选）。
14.测道数：1-99999（可选）。
15.关断时间：0.1μs-100μs。
16.发射波形：双极性矩形波。
17.整机静态功耗<5W。
18.A/D转换：24bit。
19.采样间隔：1μs。
20.通讯接口：USB2.0。
21.存储容量：≥32GB。
22.供电电池：具有商检报告的镍氢电池组(8Ah14.4V)。
23.工作时间：≥10小时。
三、系统参数：
1.主处理器：ARM Cortex-A8架构芯片。
2.24位模数转换器：提高信噪比且具有低通滤波处理功能。
3.数据解析：具备三维矢量计算功能。
4.电子闸门保护电路标准：国标GB3836.1-201和GB3836.4本安要求。
四、其他要求：
1.交货期：10天内。    
2.质保期12个月，保量三包。供方免费提供远程指导培训，质保期发生故障，进行无偿维修服务。
3.付款方式：货到验收合格付90%，留10%质保到期后付清全款。
4.随机配备1米、2米线圈各1套，随货装箱单、产品出厂合格证、检验报告、使用说明书、防爆合格证、煤矿安全标志证书等技术资料齐全。
5.厂家对产品实行终身维修服务，发生故障，能及时处理故障。
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