**魏家地煤矿分公司DTL120/120/2×450X胶带输送机**

**NJ180逆止器技术参数**

**一、设备名称：逆止器（配套安装在改向滚筒上）**

**二、购置数量：1套**   
**三、设备型号：NJ180**

**四、生产厂家：高盛华宇**

**五、技术参数及技术要求：**

| 序号 | 名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / | NJ180 |
| 2 | 额定逆止力矩 | N·m | 180000 |
| 5 | 安装孔直径 | mm | φ200 (轴孔按H8公差配合） |
| 6 | 键槽尺寸 | mm | 45（公差尺寸见附图） |
| 7 | 旋转方向 |  | 待定 |

**六、售后服务和承诺**

1、供货方产品按国标及行业标准执行，产品质量实行“三包”。发货时随机附带的文件包含但不限于：完整安装使用说明书、产品合格证、出厂检验报告，产品防爆、安标的资质文件；供货方承诺提供的防爆、安标资质编号及备案文件完全匹配技术协议所签订的产品，如有违反，所造成的直接或间接的一切责任将由供货方承担，如对需方生产及其他设备造成的经济损失的，供货方应无条件赔偿相关损失。

2、供货方承诺在货到送货地点或现场时，按照需方要求时间内安排技术人员提供免费技术指导、培训，免费指导设备调试安装。

3、货货方在接到需方技术服务申请后，于2小时内快速响应，并在24小时内安排人员达到现场解决问题，直至问题解决。

4、因供货方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质质量原因造成使用问题，供货方应无条件免费维修或更换，如对需方生产及其他设备造成的经济损失的，供货方应无条件赔偿相关损失。

5、当需方对供货方提供的设备和材料有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的材质、性能、可靠性等品质检验。解释双方应相互配合，不应无故拖延。

6、整机质保期为设备在使用现场验收合格并正式投入使用后12个月，质保期外优先提供服务，并以优惠价格提供备品备件。

NJ180逆止器附图

